附件1：

河南农业大学学术交流中心

会议室及客房门制作安装项目工程量清单及技术标准要求

一、单门门扇，要求厚度40mm，门芯为实木木门，表面平整光滑，对角线误差低于3mm；双扇门要求防火门工艺，厚度为50mm。

二、门套及门套线，实木或者实木多层板打底，平整度不多于3mm；

三、饰面，要求烤漆工艺，平整，无气泡；

四、五金，合页及门吸要求304不锈钢，合页厚度不低于2.5mm，门把手要求太空铝把手，带轴承锁体；

五、工程量清单：

单扇门166套，洞口尺寸1980mm\*780mm，门套线宽度100mm。双扇门21套，均为B级防火门：

洞口尺寸1980mm\*1340mm，门套线宽度75mm，11套；

洞口尺寸2020mm\*1360mm，门套线宽度55mm，9套；

洞口尺寸2000mm\*1700mm，门套线宽度80mm ，1套。

上述工程量含旧门拆除，新门安装（含门套）。

 六、供货与施工工期：20日历天。

 七、施工质量要求：门及门套达到上述质量标准，安装工整、牢固；拆旧安新时不得损毁墙壁及装修材料；防火门需提供防火等级证明材料。施工前须逐门核准洞口尺寸及防火要求。